附件1

**上海市叉车行业岗位练兵与技能比武劳动竞赛活动（预赛）**

**叉车安全操作技能竞赛内容及规则**

上海市叉车行业岗位练兵与技能比武劳动竞赛活动组委会

二○一八年七月

**目录**

**1.简介**

1.1项目名称

1.2项目说明

**2.预赛内容**

2．1预赛安全操作技能项目及时间要求

**3．配分标准**

**4．参赛须知**

**5.竞寨要求**

5.1预赛安全操作技能要求

5.2预赛操作注意事项

**6．竞赛场地及主要设备**

6.1竞赛主要设备

6.2竞赛场地

附件1.2

**1.简介**

**1.1项目名称**

叉车安全操作技能竞赛预赛

**1.2项目说明**

叉车安全操作技能竞赛预赛项目分为安全操作技能竞赛。时间为每人2分钟。选手应根据比赛规定的线路完成各项操作。通过竞赛，进一步强化参赛选手安全生产意识，熟练掌握叉车驾驶、货物装卸、搬运、堆垛等安全操作技能。

参赛选手必须持有中华人民共和国叉车驾驶作业人员证（N2）。

**2.预赛内容**

 **2.1预赛安全操作技能项目及时间要求**

 2.1.1车辆起步

 2.1.2空载行驶

2.1.3堆（拆）垛作业

2.1.4倒车入库

时间：3分钟

**3.配分标准**

 本次预赛安全操作技能满分为100分。

**4.参赛须知**

一、选手须凭本人身份证及特种设备作业人员证（N2）原件提前30分钟,到赛场指定地点报到，未携带以上证件选手,不得参加比赛。**（以上证件复印件无效）**

二、选手迟到十五分钟以上的,不得参加竞赛。

三、选手应爱护赛场设施设备，操作规范，注意安全。违反安全操作规定造成的损失由选手负责。

四、选手在比赛中严禁使用各类通讯工具。

五、选手必须严格遵守考场有关规定，自觉服从裁判长、裁判员、考场工作人员的管理。

六、选手着装、用品等在外观上不应显示选手所在单位等个人信息。

七、选手参加比赛，穿戴须符合叉车驾驶与作业要求,不符合者不得参加比赛。

八、未经许可，禁止在竞赛期间对赛场设施、设备、赛项、题目等的进行摄影、摄像。

十、竞赛安全规定：

1、参赛选手必须遵守叉车安全操作规程；

2、场地边线外1—2m左右设置护栏（安全带），以防止无关人员进入场地，确保人员安全；

3、参赛选手未经裁判同意，不得擅自驾驶叉车，一经发现，取消其比赛资格；

4、为保证比赛有序进行，任何人不许在比赛场地内吸烟、乱丢杂物，一经发现，取消其比赛资格。

**5.竞寨要求**

 **5.1预赛安全操作技能要求**

竞赛时间：3分钟

竞赛路线及要求：

（1）参赛选手准备就绪后，举手向裁判长报告“可以比赛”，裁判长鸣哨后比赛开始，计时员开始计时；

（2）按要求登车、系保险带、鸣笛、起步，将叉车从车甲库（1）驶出，驶入乙库，拆垛（堆垛）托盘货物。

（3）后退至载有拆垛（堆垛）托盘货物的货叉完全退出货架，再前并将拆垛（堆垛）托盘货物至货架的另一层。

（4）将叉车后退至丁库。

（5）前进至丙库，拆垛（堆垛）托盘货物。

（6）后退至载有拆垛（堆垛）托盘货物的货叉完全退出货架，再前并将拆垛（堆垛）托盘货物至货架的另一层。

（7）后退至甲库停车。

（8叉车停稳下车后，举手报告操作完毕，裁判长鸣哨计时终止，比赛结束。

**5.2预赛操作注意事项**

（1）参赛选手报到检录后，在指定地点等候，待裁判准许后方可进入比赛现场；

（2）比赛过程中若遇设备故障或其他问题，参赛选手可向裁判请示，经裁判长同意后可暂停比赛，计时员停止计时，待问题解决后继续比赛，计时员继续计时；

（3）参赛选手在比赛过程中若出现严重操作失误，裁判长有权终止比赛，比赛成绩为0分，参赛选手在比赛过程中放弃比赛，比赛成绩为0分；

（4）比赛过程中，参赛选手必须按流程完成比赛内容，不得跨流程操作，否则裁判有权终止比赛；

（5）在行驶、绕行、上架、移库和叉运托盘的过程中，如果出现货物和塑料瓶移位、掉落或倒桩，允许选手将叉车安全处置后下车重新摆放，继续后项操作；在托盘码垛过程中，一旦出现倒坍，比赛终止，以托盘码垛完的最高层数计分；

（6）达到比赛时限时，裁判长宣布比赛结束，选手不得以任何理由拖延时间，应及时退出比赛场地。

（7）预赛选手不安排熟悉场地时间。

**6．竞赛场地及主要设备**

6.1**竞赛主要设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **名称** | **型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 电瓶式叉车 | 合力2.5吨铅酸四轮蓄电池叉车 | 1 | 辆 |
| 2 | 货架 | 1380mm×1200 mm×1540 mm | 1 | 只 |
| 3 | 货架 | 1380mm×1200 mm×2000 mm | 1 | 只 |
| 4 | 托盘 | 1200mm×1000 mm× mm | 4 | 个 |
| 5 | 纸箱 | 1000mm×600 mm×300 mm | 4 | 只 |
| 6 | 塑料瓶 | 250ml可乐瓶若干 |  10 | 只 |
| 7 | 边线杆 | PVC管直径25mm，底座直径75mm，杆高800mm | 100 | 套 |
| 8 | 绕杆 | PVC管直径25mm，底座直径100mm，杆高1500mm | 40 | 套 |
| 9 | 安全标志 | 路面不平、绕行、变窄等安全标志 | 若干 | 件 |

6.2竞赛场地

竞赛场地示意图详见附件1.2:叉车安全操作技能竞赛场地示意图

附件1.2

